# Circuit data

## Schematic diagram of Trimp_MP18_noisyNullor.cir

Figure: Trimp_MP18_noisyNullor.svg
Circuit diagram of Trimp_MP18_noisyNullor.

## Netlist: Trimp_MP18_noisyNullor.cir

    Trimp
    .detector V_out
    .param C_s=1p C_t=0.2p IG=0
    C1 1 0 C value={C_s} vinit=0
    C2 out 1 C value={C_t} vinit=0
    I1 0 1 I value=0 noise=0 dc=0 dcvar=0
    X1 out 0 1 0 MP18_noisyNullor W={W} L={L} ID={ID} IG={IG}
    .lib SLiCAP_C18.lib
    .end

Go to Trimp_index

SLiCAP: Symbolic Linear Circuit Analysis Program, Version 4.0.8 © 2009-2025 SLiCAP development team

For documentation, examples, support, updates and courses please visit: analog-electronics.tudelft.nl

Last project update: 2025-12-15 17:02:59