# Circuit data

## Schematic diagram of TrimpNoisyNullorN.kicad_sch

Figure: TrimpNoisyNullorN.svg
Circuit diagram of TrimpNoisyNullorN.

## Netlist: TrimpNoisyNullorN.cir

    TrimpNoisyNullorN
    .param W=220n L=180n M=1 ID=1u VGS=0.5 VDS=0.9
    .param C_s=1p C_t=0.2p R_bias=1T
    .lib lib/log018.l TT
    .inc lib/noisyNullorN.lib
    C3 in 0 {C_s}
    C4 in out {C_t}
    I4 0 in DC 0 AC 1 0
    R1 in out {R_bias} noisy=0
    X1 0 out in 0 noisyNullorN W={W} L={L} M={M} ID={ID} VGS={VGS} VDS={VDS}
    .end

Go to TrimpNoisyNullorN_index

SLiCAP: Symbolic Linear Circuit Analysis Program, Version 4.0.9 © 2009-2025 SLiCAP development team

For documentation, examples, support, updates and courses please visit: analog-electronics.tudelft.nl

Last project update: 2025-12-16 11:32:59